

Parkdeckrinne PR 50

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPK | Projekt: | Art. Nr. | Menge | Einheit | Preis | Betrag |
| …….. | Rinnen und Kanäle aus Fertigteilen  **Dusch Bad AG**  8866 Ziegelbrücke  Tel. 055 617 35 00  Fax: 055 617 35 01  Parkdeckrinne PR 50  Rinnenkörper PR 50 inkl. Schiebemuffen und Schlaudern  Nennweite NW 100mm / Elementlänge 3.0m, Edelstahl. 1.4301  Klasse A-D, Baubreite ohne Schlauder 130mm, Höhe 50mm | 100050 | ………. | LM | …….. | ……… |
| …….. | Stirnwand gesteckt oder geschweisst passend zu PR 50 | 100051 | ......... | Stk. | ……… | ……….. |
| …….. | Ablaufstutzen vertikal, DN 89 x 100, Edelstahl 1.4301 | 20001 | ……… | Stk. | …….. | ………. |
| …….. | Stegrost verzinkt Klasse A/B, PW befahrbar 1.0m | 50001 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| …….. | Stegrost Edelstahl Klasse A/B, PW befahrbar 1.0m | 50002 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| …….. | Gitterrost MW 20x20mm verzinkt, Klasse B/C 1.0m | 60002 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| …….. | Doppelstegrost verzinkt Klasse C, 1.0m | 70000 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| …….. | Gussrost Klasse C, mit Oval Grip Design, 0.5m | 70005 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| …….. | Kunststoffrost Klasse C, mit Oval Grip Design, 0.5m | 70005 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| …….. | Arretierung Klick zu div. Rosten | 30003 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| …….. | Schnittkosten Rinnen/ Roste | 30020 | …….. | Stk. | …….. | ……….. |
| …….. | Holzeinlage zur Aussteifung und Schutz der Rinne | 30072 | ……… | Stk. | …….. | ……….. |